**Příloha č. 1**

**Technické specifikace**

**Část první (CZ.1.07/2.2.00/15.0451):**

Server:  
- 2 a více procesorů (každý minimálně 6 jader)  
- 24GB RAM  
- minimálně dva disky s kapacitou každého alespoň 160GB  
- 2x gigabitový ethernet port  
- rackové provedení 1U  
  
Síťové uložiště NAS:  
- celková kapacita 8TB a výše  
- 2x gigabitový ethernet port  
- podpora VLAN  
- podpora RAID 0, 1, 5  
- podpora hot-swap disků  
- podpora hot spare  
- podpora protokolů CIFS/SMB, NFS v2/v3, FTP/S, IPv6, iSCSI  
- podpora Active Directory  
- rackové provedení 1U

**Část druhá (CZ.1.07/2.2.00/15.0452):**

- 2 a více procesorů (každý minimálně 6 jader)  
- 24GB RAM  
- minimálně dva disky s kapacitou každého alespoň 160GB  
- 2x gigabitový ethernet port  
- rackové provedení 1U

**Část třetí (CZ.1.07./2.2.00/15.0363):**

Šasi: Rack, min 10 Hot swap pozic pro HDD

Procesory: 2 procesory, Frekvence: min. 2,26GHz, min. 6 jáder, min. 8MB Cache

Paměť: min. 32GB

HDD: Celková kapacita min. 8TB, SATA/SAS, min. 10k otáček

DVD mechanika: interní/externí

**Část čtvrtá (CZ.1.07/2.2.00/15.0036):**

Formát serveru: 2U (minimálně 6x 3,5' hot-swap bay)

CPU specifikace: 2x 6 core/12 threads)

RAM: 24GB (8GB moduly)

HDD: 6(4)x 2TB SATA II

DVD-RW: slim drive

LAN: 4x 1Gbit, 1x IPMI

PSU: redundantní