**Specifikace sanitárních příček**

Příčky jsou z vysoce těsné dřevotřískové desky tl. 32 mm. Desky jsou oboustranné, s dekorativním melaminovým potahem, s vysokou odolností proti poškrábání. Všechny hrany jsou lemovány eloxovanými hliníkovými profily. Systém je opatřen stavitelnými podpěrami z nerezavějícího materiálu. Dveřní křídla jsou zavěšena v kovových pantech a jsou dodávána se zámkovou soupravou, tj. zámkem, klikou s rozetou s ukazatelem volno- obsazeno a s nouzovým otvíráním. Celkový výška vč. nožiček je 2050mm.