**Příloha č. 2 k**

**Dodatečným informacím č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu:**

**„Dodávka výstavního fundusu pro projekt IVPP“**

**nová Příloha C Výzvy k podání nabídek – technická specifikace předmětu plnění:**

**příloha C Technická specifikace předmětu plnění**

**veřejná zakázka malého rozsahu**

**„Dodávka výstavního fundusu pro projekt IVPP“**

**Zadavatel**

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0230

Jitka Šibíčková

**Specifikace zakázky**

**Skříňové vitríny:**

2 kusy typu A s následující specifikací:

- skleněné vitríny, volně stojící, ze skla všechny čtyři stěny s UV filtrem, sklo bezpečnostní a vrstvené, dno a podhled kov.

- Výška 2000 mm, šířka cca 800 mm, hloubka cca 800 mm, tloušťka skla 8 mm

- dvě výškově stavitelné police s lankovým závěsným systémem,

- v podhledu umístěné umělé osvětlení s UV ochranou,

- možnost instalace optických kabelů či LED diod pro vnitřní osvětlení předmětů,

- u jedné možnost vložit do dna absorbční látky,

- jedna stěna udělaná jako otevíratelné dveře s bezpečnostními zámky, pro vkládání věcí do vitríny a jejich opětovné vyjímání.

- demontovatelné typy, bezprašné.

2 kusy typu B s následující specifikací:

- skleněné vitríny, volně stojící, ze skla všechny čtyři stěny s UV filtrem, sklo bezpečnostní a vrstvené, dno a podhled kov.

- Výška 2000 mm, šířka cca 800 mm, hloubka cca 800 mm, tloušťka skla 8 mm,

-  jedna výškově stavitelná police s lankovým závěsným systémem,

- v podhledu umístěné umělé osvětlení s UV ochranou,

- možnost instalace optických kabelů či LED diod pro vnitřní osvětlení předmětů,

- u jedné možnost vložit do dna absorbční látky.

- jedna stěna udělaná jako otevíratelné dveře s bezpečnostními zámky, pro vkládání věcí do vitríny a jejich opětovné vyjímání.

- demontovatelné typy, bezprašné.

**Stolové vitrína:**

-Typ na čtyřech kovových nohách s kovovým rámem a pevnou spodní deskou.

- Kryt celoskleněný, zdvihatelný nahoru, sklo s UV filtrem, sklo bezpečnostní a vrstvené,

- Rozměry – šířka cca 1400 mm, hloubka 800 mm, výška spodního okraje vitríny 800 mm, výška skleněného krytu 200 mm, tloušťka asi 0,8 mm.

- Vitrína uzamykatelná, bezpečnostní zámek, do spodní desky možnost instalace absorbentu, bezprašná.

**Závěsná lišta:**

Kovová lišta, zespodu zavěsitelné a pohyblivé lanko s háčkem, nosnost minimálně 30 kg, délka min. 15 metrů, tedy 5 segmentů, celkem asi 30 lanek s háčky.

**Další požadavky objednatele:**

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po uzavření smlouvy předložit v termínu dohodnutém s objednatelem objednateli grafické návrhy všech částí výstavního fundusu v barvě s legendou (rozměry, materiály, specifikace dle této smlouvy) k odsouhlasení před jejich zhotovením.

Součástí předání díla je doprava díla do místa plnění a proškolení osoby určené objednatelem v zacházení s výstavním fundusem při předání díla. Součástí dodávky jsou také transportní obaly a nářadí sloužící k jeho montáži.

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

* 256 000 Kč bez DPH