**Specifikace:**

* **45 ks. PC (2 + 43)**
* **43 ks. LCD**
* **45 ks. klávesnice**
* **45 ks. myš**
* **45 ks. napájecí kabel k PC**
* **43 ks. napájecí kabel k LCD**
* **43 ks. propojovací kabel PC - LCD**
* **2 ks. PC**
  + Nový nebo repasovaný
  + Skříň:
    - Miditower
    - Uzamykatelná
    - Přední USB vstup
    - Přední audio vstup + výstup
  + BIOS
    - Podpora replikace nastavení BIOS, například pomocí USB flash
    - Podpora pojmenování PC v BIOS – tzv. Asset Tag
    - Bezpečnostní funkce BIOS:
      * Zamknutí pomocí hesla
      * Zákaz bootování z vyměnitelných médií a ze sítě
  + Zdroj:
    - 230V/50Hz
    - ATX
  + Procesor:
    - 4 jádra
    - Frekvence minimálně 2 GHz
  + Paměť
    - Minimálně DDR2
    - Minimálně 8 GB
  + Pevný disk
    - SATA
    - Minimálně 250 GB
  + CD/DVD mechanika:
    - DVD RW
  + Síťová karta:
    - Ethernet
    - 1000 Mb/s
    - Wake on LAN
    - PXE boot
    - podpora instalace pomocí Windows Remote Installation Services
    - podpora instalace pomocí Windows Deployment Services
  + Grafická karta
    - Paměť: minimálně 512 MB
    - Podpora CAD systémů
    - Preferovaný DVI výstup
  + Operační systém:
    - Licence Windows 7 Professional
  + Záruka
    - 4 roky
    - PC bez záruční pečeti
  + Ovladače
    - 32 bitové ovladače pro Windows XP Professional
    - 32 bitové i 64 bitové ovladače pro Windows 7 Professional
    - Všechny ovladače jsou instalovatelné pomocí INF souboru
    - Všechny ovladače jsou podepsané vydavatelem ověřeným certifikační autoritou
* **43 ks. PC**
  + Nový nebo repasovaný
  + Skříň:
    - Miditower
    - Uzamykatelná
    - Přední USB vstup
    - Přední audio vstup + výstup
  + BIOS
    - Podpora replikace nastavení BIOS, například pomocí USB flash
    - Podpora pojmenování PC v BIOS– tzv. Asset Tag
    - Bezpečnostní funkce BIOS:
      * Zamknutí pomocí hesla
      * Zákaz bootování z vyměnitelných médií a ze sítě
  + Zdroj:
    - 230V/50Hz
    - ATX
  + Procesor:
    - 4 jádra
    - Frekvence minimálně 2 GHz
  + Paměť
    - Minimálně DDR2
    - Minimálně 8 GB
  + Pevný disk
    - SATA
    - Minimálně 250 GB
  + Síťová karta:
    - Ethernet
    - 1000 Mb/s
    - Wake on LAN
    - PXE boot
    - podpora instalace pomocí Windows Remote Installation Services
    - podpora instalace pomocí Windows Deployment Services
  + Grafická karta
    - Paměť: minimálně 512 MB
    - Podpora CAD systémů
    - Preferovaný DVI výstup
  + Operační systém:
    - Licence Windows 7 Professional
  + Záruka
    - 4 roky
    - PC bez záruční pečeti
  + Ovladače
    - 32 bitové ovladače pro Windows XP Professional
    - 32 bitové i 64 bitové ovladače pro Windows 7 Professional
    - Všechny ovladače jsou instalovatelné pomocí INF souboru
    - Všechny ovladače jsou podepsané vydavatelem ověřeným certifikační autoritou
* **43 ks. LCD**
  + Poměr stran:
    - Širokoúhlý (16:10, 16:9)
  + Úhlopříčka obrazovky
    - Minimálně 21,5“
  + Rozlišení
    - Minimálně 1680x1050 pi.
  + Vstup
    - Shodný s výstupem grafické karty nabízených PC
  + Displej
    - Matný
  + Stabilní podstavec
  + Záruka
    - 4 roky
* **45 ks. klávesnice:**
  + Připojení: USB
  + Rozložení kláves: CZ
* **45 ks. myš**
  + Připojení: USB
  + Optická
  + 2 tlačítka + kolečko
* **45 ks. napájecí kabel k PC**
* **43 ks. napájecí kabel k LCD**
* **43 ks. propojovací kabel PC - LCD**