*Příloha č. 3c - Specifikace předmětu zakázky*

Projekt OPVK

Projekt: Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů

**Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0363**

**Veřejná zakázka: Dodávka serverů**

**Požadavky na výkon NAS serveru:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rackové provedení | 1U nebo 2U |
| Výkon zdroje | - |
| Procesor | 2-jádrový, architektura x86, x64 |
| Floppy mechanika | ne |
| Grafická karta | ne |
| Zvuková karta | ne |
| Síťová karta | 2×1Gb/s |
| Operační paměť | 2GB DDR3 ECC |
| Pevný disk | ≥5 HDD ≥500GB SATA II RAID, Vyrovnávací paměť: ≥64MB,  7200 otáček |
| CD/DVD mechanika | ne |
| Klávesnice | ne |
| Myš | ne |
| Operační systém | FreeNAS nebo GNU/Linux |
| Podpora RAID | 0, 1, 5, 6 |
| Podpora protokolů | SSH, HTTP, HTTPS, FTP, FTP-SSL/TLS, SNMP, iSCSI, SMB, NFS |