**Příloha č.1**

TECHNICKÉ PODMÍNKY

**Veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:**

**„Měřící přístroj Keithley 2410“**

**Specifikace předmětu veřejné zakázky:**

Jeden přístroj kombinující přesný proudový a napěťový zdroj a měření napětí, proudu a odporu (tzv. SMU – Source Measure Unit)

         Pracující ve všech 4 kvadrantech (zdroj/zátěž)

         Výkon minimálně 20W

         Napěťový zdroj minimálně od ±5µV do ±1100V a měření napětí od ±1µV do ±1100V

         Proudový zdroj / měření proudu minimálně od ±10pA do ±1A

         Rozlišení minimálně 5½ digitu

         Programovatelný DIO

         GPIB a RS-232 interface