Popis předmětu zakázky

Obecné podmínky: Zařízení bude kompatibilní se stávajícím výukovým HW + SW pro výuku počítačových sítí

Minimální požadavky:

Router: 3 ks 2x port GbE, 1x konzolový port, 4x slot pro EHWIC modul, 2x slot pro DSP modul, 256 MB Compact Flash, 512 MB DRAM, IOS kompatibilní s Cisco IOS verze 12.4

Modul: 3 ks modul sériového WAN rozhraní – 2 porty V.35, konektor Smart Serial

Kabel I: 3 ks kabel V.35 – DTE, konektor Smart Seriál

Kabel II: 3 ks kabel V.35 – DCE, konektor Smart Serial

Kabel III: 3 ks konzolový kabel pro správu routerů

Switche: 6 ks 24 portů 10/100 Mbps, 2 porty GbE, konzolový port, SW s podporou VLAN, VTP a STP, IOS kompatibilní s Cisco IOS verze 12.2

Rozšířená záruka a záruční servis: servisní podpora po dobu 3 let od předání, výměna vadného dílu nebo zařízení do příštího pracovního dne od ohlášení závady, nárok na nové verze programového vybavení sady dodaných zařízení, nárok na podporu servisního centra