**Příloha č. 2**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Zadavatel:** Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace

**Registrační číslo projektu**: CZ.1.07/1.4.00/21.1297

**Název projektu**: Moderní škola

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název** | **Minimální parametry** | **Počet kusů** |
| **PC sestavy** | Provedení All-in-One, monitor min 20" LED 1600x900 matný, webkamera, chipová sada stejná jako výrobce procesoru, CPU hodnocení PassMark CPU Mark min 4270 bodů, paměť min 4GB, 1 slot zůstane volný (rozšiřitelné min na 8GB), HDD min 500GB 7200 rpm, optická mechanika DVD, čtečka karet, grafická karta integrovaná, zvuková karta integrovaná, sítová karta Gigabit Ethernet, Wifi, Bluetoot, porty min 6x USB2,0, 1x mikrofon, 1x sluchátka, Display Port výstup, operační systém Windows 7 Professional z důvodu integrace do stávající Active Directory, rozměry (VxHxŠ) max 41cm x 52cm x 8cm, podpora VESA 100x100 mm, příslušenství myš, klávesnice a sluchátka, instalace software, integrace do školní sítě, jedna PC sestava umožňující bezproblémové připojení na dataprojektor, dodávka včetně instalace kabeláže. Veškeré komponenty nové. | 17 |
| **Dataprojektor** | Technologie 3LCD, svítivost minimálně 2800 Lumenů, nativní rozlišení min XGA, 1024 x 768, 4:3, Kontrastní poměr min 3000:1, lampa max. 200 W, životnost min. 4000 hodin (500 hod. v úsporném režimu), úhlopříčka promítaného obrazu 30 – 300“, funkce USB Display 3v1obraz/myš/zvuk, rozhraní min USB 2.0 typu B, USB 2..0 typu A, VGA vstup, HDMI vstup, S-Video vstup, spotřeba energie max. 270 W ve standardním režimu, 0,47 W (v pohotovostním režimu), reproduktory min. 2 W, umístění projektoru na stropní držák, dodávka včetně stropního držáku a příslušenství pro připojení k notebooku, instalace a nastavení diaprojektoru, instalace kabeláže. Dataprojektor + veškeré zařízení musí být nové. | 1 |
| **Plátno** | Min. plátno o velikosti 152x152 cm s matným povrchem (manuální roleta se zavěšením ke stropu), teleskopická tyč pro uchycení ke stropu včetně dvousvazkové kabeláže. Veškerá zařízení musí být nové. | **1** |
| **Záruční a servisní podmínky** | Uchazeč popíše nabízené záruční a servisní podmínky k nabízenému zboží (délka záruky, rychlost reakce a odstranění problému, rychlost vyřízení reklamace a další dle svého uvážení) |  |