

**Příloha č. 1 - zadávací dokumentace**

**Technická specifikace**

**k veřejné zakázce malého rozsahu**

**„Vybavení ICT“**

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **„Vybavení ICT“** |
| **Zadavatel** | |
| **Název:** | Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace |
| **Adresa sídla:** | Antonínská 3/550, 602 00 Brno |
| **IČO:** | 48512711 |
| **DIČ:** | CZ48512711 |
| **Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:** | Jméno: Mgr. Leopold Trněný, ředitel školy |
| **Kontaktní osoba:** | Jméno: Mgr. Leopold Trněný, ředitel školy |
| **Telefon:** | 541 213 142 |
| **E-mail:** | [zsantoninska@zsantoninska.cz](mailto:leopold.trneny@zsantoninska.cz) |

|  |
| --- |
| 1. Identifikace projektu |

|  |  |
| --- | --- |
| Název programu | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Registr. číslo projektu | CZ.1.07/1.4.00/21.2013 |
| Název projektu | EU peníze školám |

|  |
| --- |
| 1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware, software a souvisejících služeb.

**Požadovaná technická specifikace:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Interaktivní tabule typ 1** | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Úhlopříčka 200 cm, poměr stran 4:3 * Ovládání pasivními (bezbateriovými) pery * Plnohodnotné ovládání PC (nahrazení všech funkcí myši) * Možnost práce se dvěma pery najednou (současná práce učitele a žáka) * Přesná kalibrace zajišťující bezproblémové ovládání SW s drobnými ikonami a nástroji * Tabule s projekčním matným povrchem pro eliminaci vzniklé „hot-spot“ plochy odrazu světla projektoru (nevhodnost lesklé vrstvy, tj. běžné keramické tabule), * Ozvučení s ovládáním hlasitosti přímo integrované do těla tabule s možností připojení jednoho externího zdroje (jako VHS/DVD/MP3), mikrofonní vstup, kvalitní reprodukce mluveného slova, možnost zapojení dalších reproduktorů pro posílení výkonu * Integrovaný USB port pro připojení dalších zařízení (např. Flashdisk) * Maximální možná shoda nabízené technologie se současným vybavením škol zařazených do projektu. * Odolný a pevný povrch tabule (ověření vhodnosti technologie pro každodenní výukový provoz a s ohledem na udržitelnost projektu) * Včetně systému pro svislý posuv tabule * včetně instalace, oživení a zaškolení systému interaktivní výuky * Záruka 5 let |
| 1. Výukový software | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Prostředí ovládacího software lokalizované do českého jazyka. * Česká verze dostupná pro všechny operační systémy (Windows, Mac, Linux). * K plné verzi SW dále musí existovat jeho volně dostupná plnohodnotná verze (nestačí prohlížeč), tak aby měli možnost s materiály pracovat i další zájemci (partneři, zřizovatel, studenti), kteří nesplňují podmínky licence software. * Software v základní verzi musí obsahovat dostatečný počet minimálně 4000 souborů, šablon, interaktivních a multimediálních obrázků (animací) a pozadí pro přípravu podkladů pro výuku, (u těchto zdrojů jsou vyřešena autorská práva, která nepodléhají třetím osobám). * Dostatečná rozšířenost softwaru v českém i světovém školství (dostatečně známé a užívané prostředí mezi učiteli, existence funkčního a pravidelně aktualizovaného výukového portálu s minimálně 200.000 registrovanými uživateli * Dodaný autorský nástroj v sobě přímo integruje využití dalších interaktivních prvků systému, jako jsou odpovědní systémy, bezdrátové tablety, vizualizéry apod. * Licence k jedné interaktivní tabuli. K softwaru musí být k dispozici min. 15 tisíc prokazatelně INTERAKTIVNÍCH (nikoli prezentačních) výukových materiálů, příprav, dostupných na webovém portálu, nebo jiných médiích. |
| 1. Dataprojektor s krátkou projekční vzdáleností | |
| **Počet kusů:** | **2** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Technologie min. LCD (optimálně 3LCD) * Rozlišení XGA (1024 x 768), poměr stran 4:3 * Svítivost 2600 ANSI lm * Kontrast 2000:1 * Životnost lampy 5000 hodin (režim ECO) * 1x HDMI,1x VGA vstup,1x VGA výstup, 1xcomposite video * LAN (RJ-45), 2x USB A, 1x USB B, RS-232C, příprava pro WiFi adaptér * Prvky zajišťující ochranu projektoru proti odcizení * Menu v češtině * Vhodný pro interaktivní tabuli typ 1 * Záruka 3 roky na projektor i lampu * Včetně kompletní instalace |
| 1. Držák dataprojektoru | |
| **Počet kusů:** | **2** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Vhodný pro daný typ projektoru specifikovaný v položce č.3 * Pro uchycení dataprojektoru na stěnu nad interaktivní tabuli nebo posuv spolu s interaktivní tabulí typ 1 |
| **5. Interaktivní tabule typ 2** | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Ovládání: prostým dotykem na plochu, bez nutnosti použití dalších technických prostředků (per). * Rozpoznání aktivity: tabule rozpozná dotyk prstu (ovládání), popisovače (psaní) a dlaně (mazání). * Pracovní plocha z tvrzeného polyesteru odolného proti poškození, optimalizovaná pro projekci z datového projektoru a snášející popis a mazání prostředky pro bílé keramické tabule (nepermanentní fixy a čističe) * Propojení s počítačem kabelem USB 2.0 * Velikost plochy min 165 x 130 cm, formát 4:3 * Součást tabule: nástrojová lišta s alespoň čtyřmi barevnými popisovači, houbou a ovládacími tlačítky * Ozvučení s ovládáním hlasitosti * Včetně pylonového systému pro svislý posuv tabule * Včetně instalace, oživení a zaškolení systému interaktivní výuky * Záruka 5 let |
| 6. Výukový software | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Autorský software pro tvorbu výukových materiálů (DŮM). * Software musí být k dispozici minimálně pro platformy Microsoft Windows XP, Vista a Windows 7, Apple (MacOS) a Linux,. * Plně lokalizovaný do českého jazyka * Obsahující výukové galerie a předpřipravené aktivity pro pedagogy (pracovní listy) a žáky v počtu minimálně 6000ks * Licence umožňující instalaci na školní i domácí počítače pedagogů * Bezplatný upgrade neomezeně * SW pro tvorbu DUMů musí umožňovat ovládání dalších pomůcek připojených k interaktivní tabuli, jako je hlasovací zařízení a vizualizér. |
| 7. Dataprojektor s krátkou projekční vzdáleností | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Technologie min. LCD (optimálně 3LCD) * Rozlišení XGA (1024 x 768), poměr stran 4:3 * Svítivost 2600 ANSI lm * Kontrast 2000:1 * Životnost lampy 5000 hodin (režim ECO) * 1x HDMI,1x VGA vstup,1x VGA výstup, 1xcomposite video * LAN (RJ-45), 2x USB A, 1x USB B, RS-232C, příprava pro WiFi adaptér * Prvky zajišťující ochranu projektoru proti odcizení * Menu v češtině * Záruka 3 roky na projektor i lampu * Vhodný pro interaktivní tabuli typ 2 * Včetně kompletní instalace |
| 8. Držák dataprojektoru | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Vhodný pro daný typ projektoru specifikovaný v položce č.7 * Pro uchycení dataprojektoru na pylonový posuv spolu s interaktivní tabulí typ 2 |
| **9. Keramická tabule typu TRIPTYCH** | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * 400 x120 cm * střed bílá magnetická tabule 200x120cm pro popis smazatelným i fixy * dvě křídla 100x 120cm modrá pro psaní křídou * pylonový pojezd * rameno pro interaktivní projektor |
| 10. Interaktivní dataprojektor | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Technologie min. LCD (optimálně 3LCD) * krátká projekční vzdálenost * Rozlišení WXGA (1280x800), poměr stran 16:10 * Svítivost 2500 ANSI lm * Kontrast 500:1 * Životnost lampy 4000 hodin (režim ECO) * 1x HDMI,1x VGA vstup,1x VGA výstup, 1xcomposite video * LAN (RJ-45), 2x USB A, 1x USB B, * interaktivní pero * základní interaktivní software * Menu v češtině * Záruka 3 roky na projektor i lampu * Včetně kompletní instalace na tabuli - viz položka č.9 |
| 11. Vizualizér | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * rozlišení : XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), WXGA(1280x800) * snímková frekvence: 30 snímků /s * ZOOM : optický 6x, digitální 6x * automatické ostření * snímaná oblast : 350 x 280 mm * osvětlení : LED |
| 12. Videorozbočovač | |
| **Počet kusů:** | **4** |
| Minimální požadované technické parametry: | * 1x VGA vstup/ 2x VGA výstup * včetně propojovacích kabelů |
| 13. PC sestava | |
| **Počet kusů:** | **2** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Procesor: 64bitový,  2 jádrový, CPU Benchmarks min 2900 bodů * Grafická karta s podporou HD rozlišení, výstup VGA+ HDMI, alternativně 2 x DVI (dle monitoru) * Operační paměť: 4GB DDR3 RAM, 1333MHz * Pevný disk: 500GB, SATA600, 5400otáček/min. * Vypalovací mechanika: DVD+/-RW SATA * Skříň MidiTower * Základní deska: podporující paměť DDR3 1333MHz * Výstupní rozhraní: min. 2 neobsazené USB 2.0, min. 1xUSB 3.0 * Monitor: 20“ LCD/LED, HD rozlišení minimálně 1366x768 * Periferie: CZ klávesnice, myš * Operační systém: trvalá licence 64-bit. OS, který zadavatel běžně používá, který je možné připojit do domény v jeho nejnovější verzi (zadavatel běžně používal Windows Professional). |
| 14. Server | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Osazeny alespoň 2 procesory Intel 6 jádrový (CPU Benchmarks min 10000 bodů) * Operační paměť: minimálně 32 GB RAM * 3x pevný disk s kapacitou alespoň 2TB SAS/SATA 7,2rpm * 2x pevný disk s kapacitou alespoň 300GB SAS 10K * Disky budou zapojeny přes HW řadič s cahce tak, aby se minimalizovaly ztráty dat (RAID 0,1,5 ) * Optická DVD mechanika * 2x zdroj + větráky * 2 x GLAN vestavěné gigabitové ethernetové karta * Záruka alespoň 36 měsíců včetně servisu s reakcí následující pracovní den * Klávesnice myš |
| 15. Upgrade síťového operačního systému openSUSE | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Operační systém serverového typu * Postaven na architektuře x86\_64 * Schopnost přijímat bezpečnostní aktualizace z internetu * Běh pod virtualizační platformou z odstavce 18 * Poskytování standardních síťových služeb (DNS, DHCP, souborové služby,...) * Možnost správy pomocí grafického uživatelského prostředí * Možnost vzdálené správy |
| 16. Revize LAN | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Revize stávajících datových rozvodů * Vyhotovení měřících protokolů |
| 17. Nastavení sítě LAN | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Profilaxe, konfigurace a upgrade firmware aktivních prvků * Nastavení sítového operačního systému |
| 18. Instalace virtualizační platformy | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Schopnost hostovat virtuální stroje architektur x86, x86\_64 * Podpora pro virtuální stroje s OS Windows a Linux * Správa pomocí grafického uživatelského rozhraní * Možnost vzdálené správy virtualizační platformy * Schopnost vytvořit snapshoty virtuálních strojů * Schopnost importovat virtuální stroje standardního typu ovf/ova |
| 19. Instalace rackové skříně | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Instalace datového rozvaděče * Profilaxe * Uspořádání datových kabelů (cable management) * Připojení zařízení k záložnímu zdroji |
| 20. Školení na operační systém | |
| **Počet kusů:** | **1** |
| Minimální požadované technické parametry: | * Školení pro správce IT * Uživatelské školení |
| ***Všechny položky připouští zadavatel pouze nové. U všech položek, kde není uveden požadavek na záruku, je požadována minimální záruka 24 měsíců.*** | |

|  |
| --- |
| 1. NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÁ NABÍDKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |

Nejvýše přípustná celková nabídková cena činí 415.000,00 Kč bez DPH (502.150,00 Kč včetně 21% DPH)

Jednotková cena žádné položky zakázky dle zadávací dokumentace nesmí přesáhnout 39.999 Kč včetně 21% DPH.

|  |
| --- |
| 1. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |

Místem plnění veřejné zakázky je Základní škola Brno, Antonínská 3/550, 602 00 Brno

|  |
| --- |
| 1. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |

Dodávka zboží a služeb dle bodů 2.1 až 2.20 nejpozději do 31.7.2013.

|  |
| --- |
| 1. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI |

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:

1. základních kvalifikačních předpokladů

2. profesních kvalifikačních předpokladů

6.1 Dodavatel v nabídce k prokázání základních kvalifikačních předpokladů předloží čestné prohlášení, které tvoří přílohu č.5 a 6

zadávací dokumentace.

6.2 Dodavatel v nabídce k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů předloží:

* výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
* doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni doručení nabídek starší 90 kalendářních dnů.

Dokumenty požadované zadavatelem dle bodu 6.2 předloží dodavatel v prosté kopii. Originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence doloží dodavatel, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako vítězná, formou přílohy k originálu kupní smlouvy.

|  |
| --- |
| 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY |

Stanovení nabídkové ceny:

Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky (včetně instalace, dopravného atd.) v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách.

Celková cena díla je cenou maximální, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.

Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky, který tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 3

Nabídková cena za jednotlivé položky dodávky v této skladbě bude uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 2

Náležitosti nabídkové ceny:

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu dodání předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí zahrnovat náklady na jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínky změny sazby DPH na základě změny právních předpisů.

|  |
| --- |
| 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY |

Zálohy zadavatel neposkytuje. Platba bude provedena fakturou po předání jednotlivých subdodávek a jejich uvedení do provozu, splatnost daňového dokladu bude 14 kalendářních dnů od data jeho doručení zadavateli. Za den zaplacení se považuje den, kdy platba odešla z účtu kupujícího. Blíže v příloze č. 4 zadávací dokumentace – Návrh kupní smlouvy.

Faktura bude zhotovitelem předložena ve dvojím vyhotovení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

|  |
| --- |
| 1. OBCHODNÍ PODMÍNKY |

* + Uchazeč je povinen předložit zadavateli návrh kupní smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 4.
  + Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče v takovém případě nesplnila zadávací podmínky.
  + Uchazeč není oprávněn ve smlouvách vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou žlutě podbarvena.
  + Uchazeč v návrhu kupní smlouvy uvede údaj o délce záruční doby v měsících. Počátek záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí předmětu výběrového řízení. Bližší upřesnění závazných záručních podmínek je obsaženo v kupní smlouvě, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace č. 4.
  + V případě, že vybraný uchazeč nebude schopen dodat zadavateli některou z položek obsažených v nabídce např. z důvodu změny výrobního programu výrobce, je povinen nahradit tuto položku adekvátní náhradou se stejnými anebo lepšími parametry
  + Uchazeč bere na vědomí, že vybraný dodavatel je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
  + Dodavatel i zadavatel se zavazují archivovat veškeré dokumenty související s předmětem plnění veřejné zakázky minimálně do 31. 12. 2025.

|  |
| --- |
| 1. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK |

**Kritérium: Nabídková cena v Kč včetně DPH**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kritérium** | **Váha kritéria** |
| Nabídková cena v Kč včetně DPH | 100 % |

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše v Kč včetně DPH. Nejvýhodnější nabídka má nejmenší hodnotu.

Hodnota nejnižší nabídky

------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentech (100)

Hodnota hodnocené nabídky

**Vybrána bude nabídka s nejvyšším Celkovým počtem bodů.**

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil.

V případě, že některá z nabídek bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, bude hodnotící komise postupovat dle § 77 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách v platném znění.

Uchazeč v nabídce doloží doklady a technickou specifikaci nabízeného zboží, ze kterých budou vyplývat požadované výše uvedené technické parametry nabízeného plnění. Uchazeč je povinen dodržet technické požadavky stanovené v bodě 2 této zadávací dokumentace, pokud je nedodrží, bude z výběrového řízení vyloučen a dále jeho nabídka nebude posuzována.

|  |
| --- |
| 1. ČLENĚNÍ NABÍDKY |

* + Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace)
  + Čestné prohlášení (vzor čestného prohlášení je přílohou č.5 a 6 této zadávací dokumentace)
  + Dokumenty prokazující splnění kvalifikace
  + Návrh kupní smlouvy (vzor návrhu kupní smlouvy je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace)
  + Položkový rozpočet (vzor položkového rozpočtu je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace)
  + Přílohy dokladující podrobnou specifikaci nabízeného předmětu plnění

|  |
| --- |
| 1. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK |

Místo pro podání nabídek: Základní škola Brno, Antonínská 3, 602 00 Brno

Lhůta pro podání nabídek: zahájení 21.5.2013 v 10:00 hod. ukončení 31.5.2013 v 12:00 hod.

Způsob doručení: nabídky se podávají v písemné formě osobně na sekretariát školy v pracovních dnech od 8:00 hod do 14:00 hodin nebo poštou.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 3.6.2013 v 12:00 hod. v sídle školy.

|  |
| --- |
| 1. ZADÁVACÍ LHŮTA |

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem uzavření smlouvy nebo zrušením výběrového řízení.

|  |
| --- |
| 1. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY |

Označení nabídky:

* Nabídka bude předána v jednom originále v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:  **„Vybavení ICT“ a nápisem: " NEOTEVÍRAT"**

Požadavky na zpracování nabídky:

* Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této výzvě.

Další pokyny pro zpracování nabídky:

* Nabídka musí být datována, na titulním listu (krycí list nabídky dle přílohy č. 3) musí být ze strany uchazeče podepsána statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

Úprava nabídky:

* Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci.
* Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 3 – krycí list nabídky (vzor) zadávací dokumentace.
* Pro sestavení podrobného popisu jednotlivých položek nabídky včetně jejich cen uchazeč závazně použije přílohu č. 2 – položkový rozpočet (vzor) zadávací dokumentace.
* Pro sestavení návrhu kupní smlouvy uchazeč závazně použije přílohu č. 4 – návrh kupní smlouvy (vzor) zadávací dokumentace. **Uchazeč není oprávněn v návrhu kupní smlouvy vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou žlutě podbarvena.**

|  |
| --- |
| 1. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE |

* Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
* V rámci jedné nabídky není přípustný větší počet variant.
* Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více samostatných nabídek nebo podá nabídku a bude současně subdodavatelem jiného uchazeče, zadavatel nabídky takových uchazečů vyřadí.
* Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení výběrového řízení, je však povinen jej sdělit subjektům provádějícím kontrolu v rámci daného operačního programu a dále tuto skutečnost s odůvodněním uvést v následující monitorovací zprávě či obdobném dokumentu.
* Zadavatel **musí zrušit** výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění výběrového řízení, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni všichni uchazeči, nebo byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, zadávací dokumentaci, nebo v průběhu administrace výběrového řízení, nebo odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít. Zadavatel **může zrušit** výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost.
* Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky a dodatečné informace k nim prostřednictvím e-mailu zadavatele zsantoninska@zsantoninska.cz
* Podle § 49 odst. 1 Zákona je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná, a to prostřednictvím e-mailové adresy zsantoninska@zsantoninska.cz a musí být zadavateli doručena v souladu se zákonem.
* Za doručenou se považuje žádost, která byla zadavateli ve stanovené době odeslána prostřednictvím e-mailu zsantoninska@zsantoninska.cz
* Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace v zákonné lhůtě, a to prostřednictvím e-mailu zsantoninska@zsantoninska.cz
* Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 zákona poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

|  |
| --- |
| 1. PŘÍLOHY |

* Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace – technická specifikace
* Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
* Příloha č. 3 - Krycí list
* Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy
* Příloha č. 5 – Čestné prohlášení
* Příloha č. 6 - Prohlášení uchazeče dle §68, odst.3, písm.c

V Brně dne: 21.5.2013 Mgr. Leopold Trněný, ředitel školy