**Technická specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| **Notebook** | 24 ks |
| **Stolní PC s příslušenstvím** | 12 ks |
| **Monitor** | 10 ks |

Minimální konfigurace notebooků:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Popis** |
| Displej | 15,6´´rozlišení 1366x768dpi, antireflexní provedení |
| Procesor | Kompatibilní s x86, benchmark score v PassMark PerformanceTest V8.0 (Build 1020) **ve výši nejméně 4000 bodů** (ekvivalent score v Geekbench ve výši **5300** (webová stránka http://browser.primatelabs.com/processor-benchmarks) |
| Operační paměť | 4 GB, možnost rozšíření na 8GB |
| Pevný disk | 320 GB, 7200 ot/min. SATA II |
| Optická jednotka | DVD+/- RW |
| Připojení k síti | Wireless LAN 802.11 b/g, Bluetooth, síťová karta 10/100/1000 |
| Audio, video | Integrovaná zvuková karta a reproduktory, integrovaný mikrofon, integrovaná webkamera |
| Rozhraní | VGA, min. 3x USB3.0, HDMI port |
| Grafická karta | Plnohodnotný grafický chip, min. 1024 MB RAM |
| Operační systém kompatibilní se stávajícím | MS Windows 7,8 Pro CZ |
| Příslušenství | Optická myš  Transportní brašna |
| Záruka | 36 měsíců, servis NBD |

Minimální konfigurace stolních PC

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Popis (min. požadavky)** |
| CPU | Kompatibilní s x86, benchmark score v PassMark PerformanceTest V8.0 (Build 1020) **ve výši nejméně 4500 bodů** (ekvivalent score v Geekbench ve výši **6800** (webová stránka http://browser.primatelabs.com/processor-benchmarks) |
| RAM | 8 GB |
| Graficka karta | Plnohodnotný grafický chip, min. 1024 MB RAM |
| Síťová karta | 1 GB |
| Pevný disk | 500 GB |
| Optická mechanika | DVD-R/W |
| Zdroj | 350W |
| Zvuková karta | Onboard |
| Myš | Optická, dvoutlačítková s kolečkem |
| Klávesnice | CZ, s numerickou klávesnici |
| Záruka | 3 roky, NBD |
| Operační systém kompatibilní se stávajícím | MS Windows 7, 8 Pro CZ |
| Typ systému | 64 bitový operační systém |

Minimální konfigurace monitor LCD 22´´

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Popis** |
| Minimální rozlišení | 1680x 1050 |
| Maximální doba odezvy | 5 ms |
| Minimální kontrast | 1000:1 |
| Minimální jas | 300 cd/m2 |
| Rozhraní | VGA+DVI |
| Reproduktory | Integrované |
| Napájení | Integrované |
| Podstavec | Výškově stavitelný |
| TCO | TCO 03 |
| Záruka | Minimálně 36 měsíců |